|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Описание |
| Эффективность очистки сточных вод (БПК5) | % | *(БПК5 до очистки - БПК5 (после очистки)) / БПК5 до очистки \* 100* |
| Эффективность очистки сточных вод (взвешенные вещества) | % | *(взвешенные вещества (до очистки) - взвешенные вещества (после очистки)) / Взвешенные вещества (до очистки) \* 100* |
| Эффективность очистки сточных вод (азот общий) | % | *(азот общий (до очистки) - азот общий (после очистки)) / азот общий (до очистки) \* 100* |
| Эффективность очистки сточных вод (фосфор общий) | % | *(фосфор общий (до очистки) - фосфор общий (после очистки)) /  фосфор общий (до очистки) \* 100* |
| Доля нормативно-очищенных сточных вод, принятых от промышленных предприятий и бюджетных организаций в систему канализации, в общем объеме принятых сточных вод | % | *100 – (объем сточных вод, выставленных организацией с превышением ПДК / Перекачено и очищено стоков от всех потребителей, всего / 10)* |
| Коэффициент соответствия воды нормативу по железу до станции обезжелезивания | коэфф. | *Показатель содержания железа в воде до станции обезжелезивания / Норматив по железу* |
| Коэффициент соответствия воды нормативу по железу после станции обезжелезивания | коэфф. | *Показатель содержания железа в воде после станции обезжелезивания / Норматив по железу* |
| Процент проб, соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим нормам (индикативный) | % | *Процент проб, соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим нормам* |
| Процент проб, соответствующих нормативным требованиям по химическим нормам(индикативный) | % | *Процент проб, соответствующих нормативным требованиям по химическим нормам* |
| Процент проб, соответствующих нормативным требованиям по радиологическим нормам (индикативный) | % | *Процент проб, соответствующих нормативным требованиям по радиологическим нормам* |